|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Standard Mode** | **Reduced Mode** | **DMX Value** | **Function** |
| 1 | 1 | Color Wheel | |
| 0 - 4 | Open |
| 5 - 8 | Color 1/ red |
| 9 - 12 | Color 2/ yellow |
| 13 - 17 | Color 3/ blue |
| 18 - 21 | Color 4/ green |
| 22 - 25 | Color 5/ CTO(decrease) |
| 26 - 29 | Color 6/ CTO 5600K |
| 30 - 34 | Color 7/ Pink |
| 35 -38 | Color 8/ Orange |
| 39 - 42 | Color 9/ fushcia |
| 43 - 46 | Color 10/ dark blue |
| 47 - 51 | Color 11/ CTO 4200K |
| 52 - 55 | Color 12/ light green |
| 56 - 59 | Color 13/ CTO ( increase) |
| 60 - 63 | Color 14/ iridescent |
| 64 - 68 | Open+Color 1/ red |
| 69 - 72 | Color 1 / red +Color 2/ yellow |
| 73 - 76 | Color 2 / yellow+Color3 / blue |
| 77 - 81 | Color 3/ blue+Color 4/ green |
| 82 - 85 | Color 4/ green+Color 5/ CTO(decrease) |
| 86 - 89 | Color 5/ CTO(decrease)+Color 6 /CTO 5600K |
| 90 - 93 | Color 6 /CTO 5600K+Color 7/ Pink |
| 94 - 98 | Color 7 / Pink+Color 8/ Orange |
| 99 - 102 | Color 8/ Orange+Color 9/ fushcia |
| 103 - 106 | Color 8/ Orange+Color 9/ fushcia |
| 107 - 110 | Color 9/fushcia+Color 10/ dark blue |
| 111 - 115 | Color 10/ dark blue+Color 11/CTO 4200K |
| 116 - 119 | Color 11/CTO 4200K +Color 12/ light green |
| 120 - 123 | Color 12/ light green+Color 13/ CTO increase |
| 124 - 127 | Color 13/ CTO increase+Color 14/ iridescent |
| 128 - 190 | Forward Fast-Slow |
| 191 - 192 | Stop |
| 193 - 255 | Backward Slow-Fast |
| 2 | 2 | Strobe | |
| 0 - 2 | Closed |
| 3 - 7 | Open |
| 8 - 97 | Strobe Slow-Fast |
| 98 - 101 | Open |
| 102 - 126 | Pulse Open Fast-Slow |
| 127 - 151 | Pulse Close Fast-Slow |
| 152 - 155 | Open |
| 156 - 180 | Strobe Effect1 Slow-Fast |
| 181 - 205 | Strobe Effect2 Fast-Slow |
| 206 - 209 | Open |
| 210 - 249 | Random Slow-Fast |
| 250 - 255 | Open |
| 3 | 3 | 0-255 | Dimmer |
| 4 | 4 | Gobo | |
| 0 - 4 | Open |
| 5 - 12 | Gobo1 |
| 13 - 20 | Gobo2 |
| 21 - 28 | Gobo3 |
| 29 - 36 | Gobo4 |
| 37 - 44 | Gobo5 |
| 45 - 52 | Gobo6 |
| 53 - 60 | Gobo7 |
| 61 - 68 | Gobo8 |
| 69 - 76 | Gobo9 |
| 77 - 84 | Gobo10 |
| 85 - 92 | Gobo11 |
| 93 - 102 | Gobo12 |
| 103 - 110 | Gobo1 Shake |
| 111 - 118 | Gobo2 Shake |
| 119 - 126 | Gobo3 Shake |
| 127 - 134 | Gobo4 Shake |
| 135 - 142 | Gobo5 Shake |
| 143 - 150 | Gobo6 Shake |
| 151 - 158 | Gobo7 Shake |
| 159 - 166 | Gobo8 Shake |
| 167 - 174 | Gobo9 Shake |
| 175 - 182 | Gobo10 Shake |
| 183 - 190 | Gobo11 Shake |
| 191 - 199 | Gobo12 Shake |
| 200 - 201 | Stop |
| 202 - 227 | Forward Fast-Slow |
| 228 - 229 | Stop |
| 230 - 255 | Backward Slow-Fast |
| 5 | 5 | Prism | |
| 0 - 63 | Open |
| 64 - 255 | Prism |
| 6 | 6 | Prism Rotation | |
| 0 - 127 | Prism Index |
| 128 - 191 | Forward Fast-Slow |
| 192 - 255 | Backward Slow-Fast |
| 7 | \* | 0 - 255 | Prism Effect |
| 8 | 7 | Forst | |
| 0 - 63 | Open |
| 64 - 255 | Forst |
| 9 | 8 | 0 - 255 | Focus |
| 10 | 9 | 0 - 255 | Pan |
| 11 | \* | 0 - 255 | Pan Fine |
| 12 | 10 | 0 - 255 | Titl |
| 13 | \* | 0 - 255 | Titl Fine |
| 14 | \* | 0 - 255 | P/T Speed Fast-Slow |
| 15 | \* | Reset | |
| 0 - 49 | Safe |
| 50 - 100 | Reset Pan/Titl |
| 101 - 200 | Reset Head |
| 201 - 255 | All Reset |
| 16 | \* | 0 - 255 | Unused |

LED Beam 120